|  |
| --- |
| **ПОДСТАВКА ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАННЫ ORTONICA DOLPHIN** |
| http://ortonica.store/upload/resize_cache/iblock/c9e/1100_1095_1661d722bba164c82e53684d20edb8cd7/c9e8878f5e48a87fe3c8b56130148242.jpghttp://ortonica.store/upload/resize_cache/iblock/89f/1100_1100_1661d722bba164c82e53684d20edb8cd7/89ff2b9197e37f4bf0975c1515bf00c1.jpg | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИШирина сиденья 35 смВысота сиденья (регулируемая) 14-17 смОбщая длина 104 см, Общая ширина 50 смОбщая высота (регулируемая) 20-77 смВысота спинки 65 смДлина сиденья (регулируемая) 33-48 смУгол наклона сиденья (регулируемый) 145⁰-180⁰Угол наклона спинки (регулируемый) 90⁰-180⁰Вес 3,35 кг, Грузоподъемность 45 кгПРЕИМУЩЕСТВА:Обшивка из быстровысыхающего сетчатого материала. Подголовник.Сиденье с фиксирующими ремнями для тела и ног |
| **Отсасыватель хирургический электрический Armed 7А-23D** |
| Отсасыватель хирургический электрический Armed 7А-23D, фото 4Отсасыватель хирургический электрический Armed 7А-23D, фото 1Отсасыватель хирургический электрический Armed 7А-23D, фото 2 | Предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций.Применяется в хирургии,гинекологии, эндоскопии и для интенсивного ухода.Характерные особенности:Бесшумен в работе, Прост в эксплуатацииИмеет современный дизайн (пластиковая панель управления)Снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения, Дистанционное включение ножной педальюМалые габариты и вес, Удобен для переноса (предусмотрена ручка) и перемещения на колесных опорах**Комплектация:** Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт.Банка-сборник 2шт. Наконечник для отсасывателя 1шт.Трубка аспирационная (L=2м) 1шт.Трубка соединительная (L=0,1м) 2шт.Крышка для банки 2шт. Фильтр бактериальный воздушный 2шт.Устройство поплавковое 1шт. Педальный ножной выключатель 1шт.Шнур питания 1шт. Паспорт 1 экз.**Характеристики:**Производительность 20 л/мин, Диапазон регулирования давления 0 — 0,09 МПаПотребляемая мощность,не более 90 ВтНапряжение / Частота 220 / 50 В / Гц, Уровень шума, не более 60 ДбМax непрерывное рабочее время 30 мин, Средняя наработка на отказ,не менее 2000 часВместимость резервуара 2500 х 2 мл, Размеры 360 х 320 х 480 ммКласс электробезопасности 1, Гарантия 12 мес |